建議規格 \***E-Fax 101R 傳真伺服器**\*

* 傳真埠數：1埠(含)以上，14400bps(含)以上，RJ-11埠口。
* 設備外型：1U機架式。
* 硬碟總容量：1TB(含)以上，Raid 1磁碟保護，固態硬碟。
* 網路埠數：1埠(含)以上，1000Mbps(含)以上。
* 傳真帳號人數限制：無限制。
* 發送傳真模式：檔案列印，程式夾檔。
* 檔案格式：檔案列印(任何格式)，程式夾檔(PDF/Jpge/Png/Gif/Tiff)。
* 發送傳真可指定解析度(LPI)：196與98(含)以上。
* 發送傳真可指定即時傳真，或預約傳真(指定日期時間)，或預約傳真(間隔時間)。
* 發送傳真視窗具有傳真預覽，及通訊錄功能。
* 發送傳真結果：電子郵件，及傳真操作軟體(已傳送頁次閱覽記錄)。
* 具有手動刪除待發傳真，及失敗自動重傳功能。
* 發送傳真可以單一檔案對1個對象，單一檔案對多個對象，多個檔案對1個對象，多個檔案對多個對象。
* 傳真操作軟體支援Windows 10/7作業系統(含)以上。
* 接收傳真：電子郵件收取，文件轉檔成PDF格式。或印表機列印。
* 具有傳真分機(00~99)及傳真總機(分發管理者)功能。
* 網頁管理介面，支援中文語系。
* IP網路技術：IPV4 / IPV6。
* 收發傳真自動備份，可備份400萬張(含)以上。
* 使用者透過網頁閱覽收發傳真記錄，管理者透過網頁閱覽所有使用者收發傳真記錄。
* 復電自動啟動開機與繼續執行待發送傳真運作。
* 透過網路連線將傳真伺服器關機。
* 傳真帳號密碼自動備份。
* 2年期全機保固暨到府服務(含)以上。